|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| image001.jpg | **ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ** | E:\OLGA-Old Data\Olga\ΛΟΓΟΤΥΠΑ-ΕΤΙΚΕΤΕΣ-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ\ΛΟΓΟΤΥΠΑ-ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΤΠΠΛ\Logo ltcp(total).jpg |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  (ΕΑΔΠ - ΕΜΠ) |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ |
| ΤΘ 501, ΛΑΥΡΙΟ, 19500 – τηλ.. (+30 )22920 27581 - <http://www.ltp.ntua.gr> - e-mail: [info@ltp.ntua.gr](mailto:info@ltp.ntua.gr) | | |

Λαύριο, 30/8/2024

**Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος**

**«Για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Προβολών και Ήχου»**

1. Προβολέας (τεμ 2)

3LCD Laser projector WUXGA (1920x1200), CLO brightness 7000 lm, contrast 2,500,000 : 1, Light source life: 20.000 / 30.000 hours High/ Eco, Keystone: Manual H+V: ± 30 °, TR:1,35 - 2,20:1, Zoom:1 - 1,6, Lens shift: Manual - Vertical ± 50 %, horizontal ± 20 %, Up to 500'', 4K signal support, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wireless LAN b/g/n (2.4GHz), Wireless LAN a/n (5GHz), VGA in (2x), VGA out, HDMI out, HDBaseT, Miracast, Stereo mini jack audio out, Stereo mini jack audio in (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), USB 2 Type A playback,edge blending, media player, Support EPPT, 8.4kg, Speaker 10 Watt

1. Οθόνη από ύφασμα με ηλεκτρικό μηχανισμό (τεμ 1)

διαστάσεων 400x225cm, διαγωνίου 180", format 16:9, υλικό επιφάνειας προβολής με συντελεστή 1,0, μαύρο πλαίσιο και ασύρματο χειριστήριο.

1. HDBT extension (2 σετ -4 συσκευές συνολικά)

Για την σύνδεση του προβολέα με την πηγή απεικόνισης (Η/Υ, laptop κλπ.), μέσω καλωδίου Ethernet για την αποφυγή απωλειών, απαιτούνται 2 συσκευές HDBT Extenders (συμπεριλαμβάνονται και τα καλώδια HDMI 4K, για την σύνδεση των extenders στον προβολέα και στον Η/Υ).

1. Βάση οροφής προβολέα (τεμ 1)

Βάση οροφής για την ασφαλή στήριξη του προβολέα σε δοκάρι, για προβολείς βάρους έως 30Kg

1. Επίτοιχες πρίζες (τεμ 4)

Επίτοιχες πρίζες HDMI (Επίτοιχο plate με 15-Pin HD, HDMI & Stereo Audio)

1. Συνεδριακό σύστημα Conference Audio

 αποτελούμενο από :

 - Κεντρική μονάδα, με καταγραφή σε USB x 1

 - Μικρόφωνο προέδρου x 1

 - Μικρόφωνο συνέδρου x 3

 - Καλωδιώσεις interconnects τύπου «Τ» και επέκτασης 10m x 4 + 1

 - Συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες εγκατάστασης / παραμετροποίησης

1. Ασύρματα μικρόφωνα (1 σετ)

Διπλό Ασύρματο Σετ Χειρός με δύο μικρόφωνα τύπου Sennheiser

1. Ηχητικό σύστημα (Audio system)

- 1 x Τελικός ψηφιακός ενισχυτής 4 καναλιών, συνολικής ισχύος 2.000W, με επεξεργαστή DSP

- 1 x Αναλογική Κονσόλα 10 καναλιών

- 4 x ηχείο 2 δρόμων, ισχύος 400W RMS, με woofer 8"

1. Εργασίες και υλικά εγκατάστασης

Εργασίες και υλικά εγκατάστασης (περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα καλώδια Ethernet, HDMI, ηχείων, Interconnections

Παρακαλούμε να αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη στα e-mail: info@ltcp.ntua.gr, asschad@mail.ntua.gr Πληροφορίες για διευκρινίσεις (2292025316, 2292027581) κο Α. Χαδουμέλλη.

Η ημερομηνία υποβολής των προσφορών ισχύει για 7 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της δημοσίευσης. Καταληκτική ημερομηνία 6/09/2024και ώρα 16:00μ.μ.